

Sedirol

Tous les stores enroulables sont pourvus d’un mécanisme à chaînette silencieux pour monter ou descendre le tissu et d’une latte de lestage visible en aluminium.

Tissu :

Vous avez le choix entre plus de 140 coloris. Tissu en polyester, vibre de verre, Trevira CS, occultant, etc…

****

Commande :

La commande se fait par chaînette en PVC.

Finition :

Supports en PVC. Les couleurs de finition dépendent du type de store enroulable choisi.

Toutes pièces de finitions sont possibles en blanc ou gris.

Fixation :

Les supports sont utilisables pour une fixation au plafond ou murale.

Store enroulable :

* Type **VR28** : Store enroulable de base pour petites dimensions (max. 2000 mm de largeur)

Diamètre d’axe de 28 m.

*Variantes :*

* Type **VRM28** : supports en métal, chainette métallique
* Type **VR42** : Store enroulable de base pour dimensions moyennes (max. 3000 mm de largeur)

Diamètre d’axe de 42 m.

*Variantes :*

* Type **VRM42** : supports en métal, chainette métallique
* Type **VRM42 Eco** : support en métal avec un capuchon en PVC, chainette métallique
* Type **VR50** : Store enroulable de base pour plus grandes dimensions (max. 3500 mm de largeur)

Diamètre d’axe de 50 m.

*Variantes :*

* Type **VRM50** : supports en métal, chainette métallique
* Type **VRM50 Eco** : support en métal avec un capuchon en PVC, chainette métallique

**Commandes alternatives :**

* Motorisation 24V / 230V

**Options :**

* Chainette métallique au lieu de PVC
* Motorisation (230V)
* Guidage par câbles
* Barre de charge avec tissu à l’avant